% If you want to change parameters,;
% remember that units behind parameters;
% are only comments. For the parameters at;
% the clipboard SI units are assumed ALWAYS!;
;
SourceDesc='LPM Parameter';
R_E_activated='false';
R_E_imported=0 %[Ohm];
MMS_activated='false';
MMS_imported=0 %[kg];
B0_activated='false';
B0_imported=0 %[N/A];
Average=8;
Fmax=4000;
Fmin=50;
SplitOctave=16;
StimAmpEff=0.05;
StimAmpDBU=-26.8124;
StimAmpMode=0;
Routing=1;
Method=0;
Condition=0;
Mass=nan;
Volume=nan;
LaserConnected='true';
MicroConnected='true';
ShowNoiseFloor='true';
R_E=5.57881 %[Ohm];
L_E_0=0.000154673 %[H];
L_2=0.000384136 %[H];
R_2=5.33796 %[Ohm];
Cmes=0.000274388 %F;
Lces=0.0621096 %H;
Res=135.42 %Ohm;
F_S=38.553 %[Hz];
MMS=0.00852008 %[kg];
Rms=0.229296 %kg/s;
C_MS_0=0.00200023 %[m/N];
Kms=499.943 %N/m;
b_0=5.57237 %[N/A];
LambdaS=0.173059;
Qtp=0.356232;
Q_MS=9.00087;
Qes=0.370804;
Qt=0.356133;
